|  |  |
| --- | --- |
| **Kavite preparasyonunda puan kaybı yaratacak hatalar** | |
| **1** | Sığ kavite |
| **2** | Dar kavite |
| **3** | Keskin köşe ve yüzey bırakılması |
| **4** | Kavite tabanı düzgün (yer düzlemine paralel) olmaması |
| **5** | Desteksiz/sarkık mine bırakılması |
| **6** | Kavite duvarlarının eğimli olması |
| **7** | Sığ basamak |
| **8** | Dar basamak |
| **9** | Basamağın düzgün (yer düzlemine paralel) olmaması |
| **10** | Yetersiz fırça yüzeyi açıları (örn. C şeklinde fırça yüzeyleri) |
| **11** | MOD kavitelerde basamakların birbirine simetrik olmaması |
| **12** | Boyun kısmının genişliği (kavitenin en geniş yerinin 1/3’ü) |
| **Kavite preparasyonunda puan alınamamasına neden olacak hatalar** | |
| **13** | Komşu dişte zedelenme |
| **14** | Black prensiplerine uygun kavite şeklinin oluşturulamaması |
| **15** | Olması gerekenden daha derin/geniş kavite veya basamak  (örn. kavite derinliğinin 3mm’den fazla olması) |
| **16** | Dişte aşırı madde kaybı  (fasiyo-lingual interkaspal mesafenin 1/3 aşması) |